**Техническая спецификация**

**Лот№1**

Описание (кронштейн)



|  |  |
| --- | --- |
| Описание | Универсальный кронштейн для укомплектования проектора **Optoma X316** чёрного цвета. Удлиненная штанга. Кронштейн должен быстро и легко осуществлять процесс монтажа и установки проектора. Простота установки – адаптивная конструкция, гибкая настройка. Быстрое подключение/отключение проектора. Поворот +/- 30°. Регулировка Pitch и Roll в диапазоне +/-20°. Возможность установки на купольные и сводчатые потолки. Возможность монтажа на стену. Регулировка по высоте в пределах 576~826 мм. Скрытый кабель-канал. Нагрузка до 15 кг  |

**Лот№2**

# Колонки для ПК

|  |  |
| --- | --- |
| Тип оборудования | акустическая система 2.0 |
| Усилитель | внутренний |
| Расположение регуляторов | на передней панели |
| **Звук** |
| Отношение сигнал/шум  | 60 дБ |
| Разделение каналов, колонки  | 40 дБ |
| **Интерфейсы** |
| Разъемы | USB, миниджек 3.5 мм |
| **Электопитание** |
| Питание | от USB порта |
| Блок питания | не требуется (питание от USB) |
| **Размер, вес, цвет, материал** |
| Материал корпуса | пластик |
| Динамики колонок | 3" |
| Размеры сателлитов не менее | 85 x 190 x 40 мм каждый |
| **Дополнительно** |
| Магнитное экранирование | да |