**Техническая спецификация**

**Лот 1. Подставка под огнетушитель**

Подставка для огнетушителя ОУ-5 металлическая, покрытая эпоксидной эмалью. Конструкция подставки для огнетушителя представляет собой металлический короб из соединенных между собой деталей – дна и боковин. Опорными плоскостями подставка размещается на ровной поверхности (на полу), вовнутрь подставки устанавливается баллон огнетушителя.

Вес нетто, кг: не менее 1,8

**Лот №2**

**ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ СТЕНД ДЛЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:**

**Материал:** ЛДСП, с закаткой со всех сторон.

**Размеры:**

Длина не менее – 1700 мм

Ширина не менее – 1500 мм

Толщина менее – 20 мм

**Цвет:** светло-серый, однотонный, матовый.

**Лот №3 Ручных электромегафонов.**

Рупорные громкоговорители служат для усиления голоса и оповещении максимального количества людей при ситуациях, когда не возможно автоматическое оповещение заранее заготовленными записями или при невозможности применения стационарной аппаратуры. Ручные электромегафоны применяются для организационной работы: при проведении тренировок, проведении эвакуации при чрезвычайных ситуациях, донесении важной информации и для контроля нештатной ситуации.

**Технические характеристики:**

* Мощность – 25 Вт.
* Размеры не более - 240 х 350 мм.
* Вес – не более 2 кг.
* Питание - батареи
* Аккумулятор со встроенным зарядным устройством.
* Встроенный сигнал – Сирена.
* Съемный выносной микрофон на витом шнуре.
* Разъем для подключения внешнего питания 12В.
* Встроенная память сообщений – не менее 20 сек.
* Ремень для ношения на плече.
* Боксы для батарей.
* Опции мультимедиа - Запись голоса.
* Разъем USB и SD.
* Цвет - согласовать с заказчиком.

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**

**2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).**