**Техническая спецификация**

**красочно-сушильная камера с сухим фильтром**

|  |
| --- |
| **Габаритные размеры камеры** |
| Длина, мм | 3000 - 3100 |
| Ширина, мм | 1800 - 1850 |
| Высота, мм                     | 2700 – 2800 |
| **Габаритные размеры рабочей зоны** |
| Длина, мм | 2900 - 3000 |
| Ширина, мм | 800 - 900 |
| Высота, мм                     | 2000 – 2100 |
| **Общая характеристика** |
| Производительность вентилятора, м³/ч                        | Не менее 8500 |
| Мощность электродвигателя вентилятора, кВт***Приложить разрешения по применению вентилятора на взрывопожароопасных объектах*** | Не менее 3,2 (взрывозащищенный) |
| Площадь установленных фильтров, стекловолоконные краска заградительные, не менее м²  | 5,4 |
| Площадь установленных фильтров, картонные лабиринтные, не менее м²  | 5,4 |
| Светильник люминесцентный встроенный 2х30 Вт***Приложить разрешения на применение светильников на взрывопожароопасных объектах*** | Не менее 2 шт. (взрывозащищенный) |

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

**- К технической спецификации приложить сертификат соответствия санитарным и пожарным нормам**

*Сухие окрасочные кабины могут быть использованы в различных производственных циклах, в т.ч. с применением многокомпонентного или полимерного нанесения материалов*