**Техническая спецификация**

Источник бесперебойного питания интерактивный

|  |
| --- |
| Время зарядки | Не менее 3 часов |
| Возможность замены батарей | есть |
| **Технические характеристики** |
| Выходная мощность | Не более 1500 ВА / 980 Вт |
| Тип | интерактивный |
| Время работы при полной нагрузке | Не менее 6.7 мин |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | Не более 480 Дж |
| Время работы при половинной нагрузке | Не менее 23.9 мин |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Количество выходных разъемов питания | Не менее 8 (из них с питанием от батарей - 8) |
| **Вход / Выход** |
| Выходная частота | Не менее 47 - 53 Гц |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | Не менее 151 - 302 В |
| Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 5 % |
| **Дополнительная информация** |
| Цвет | черный |
| Габариты (ШxВxГ) | Не более 170x216x439 мм |
| Вес | Не более 24.09 кг |
| **Защита** |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от высоковольтных импульсов | есть |
| Фильтрация помех | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| **Управление** |
| Интерфейсы | USB, RS-232 |
| Слот для дополнительных интерфейсов | есть |
| **Функциональность** |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | Есть |

**Предоставление технической спецификации с точными характеристиками и указанием модели и производителя обязательно.**