**Лот №1 Требуемые Характеристики оригинального аккумулятора для Motorola СP140 :**

Совместимость оригинального аккумулятора Motorola с радиостанциями Motorola CP140, CP160, CP180.

|  |  |
| --- | --- |
| Химический тип | Ni-MH / никель-металл-гидрид |
| Напряжение питания | 7,2 В |
| Емкость | Не менее 1400 мАч |
| Вес | Не менее 210 г. |
| Размер | 60 x 120 x 22 мм |
| Количество рабочих циклов | Не менее 400 |
| Время работы (цикл 90/5/5) | Не менее 11 ч, при низкой мощностиНе менее 9 ч, при высокой мощности |
| Диапазон рабочих температур | -20 ÷ +60 °С |
| Подверженность возникновению эффекта памяти | низкая |
| Необходимость технического обслуживания | 1 раз в 4-6 месяцев |
| Энергетическая плотность | 8,84 мАч/cм |

Заказчик оставляет за собой право произвести диагностику, проверку поставляемого товара на предмет соответствия с заявленной технической спецификации.

Обязательное наличие у поставщика сертификата происхождения на товар.

Товар должен быть новый, не б/у, производства не ранее 2014 г.

**Лот №2 Аккумулятор для радиостанции Kenwood**

Химический тип: Ni-MH
Напряжение питания, В: 7,2
Емкость, мАч: 1400
Количество рабочих циклов: ~800

Время работы, ч (цикл 90/5/5): ~14

Высота не менее- 11.5 см

Ширина не менее– 5.5 см

Толщина не менее– 2 см

Заказчик оставляет за собой право произвести диагностику, проверку поставляемого товара на предмет соответствия с заявленной технической спецификации.

Обязательное наличие у поставщика сертификата происхождения на товар.

Товар должен быть новый, не б/у, производства не ранее 2014 г.

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара с указанием модели.**