**Техническая спецификация**

**Светодиодный светильник промышленный**

Мощность не менее 4х9W=36W

Цветность не менее 4100К

Световой поток не менее 4200Lm

**Корпус**
‣ Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик.

‣ Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость

**Монтаж**
‣ Подвес к потолку
‣ Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность

**Рассеиватель**
‣ Полистирол с добавками УФ-стабилизатора
‣ Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки

**Аварийное исполнение\*(соответствие)**
‣ ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования.

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара с указанием марки и модели .**