Техническая спецификация

Синий оракал – 1рулон

Золотистый оракал – 1 рулон

Черный оракал – 1 рулон

Бесцветный оракал – 1 рулон

Высокоэффективная полихлорвиниловая пленка

Поверхность блестящая.

Данная пленка должна отвечать характеристикам для обработки на режущих плоттерных установках для надписей, маркировок, с высокими требованиям к нагрузкам и устойчивостью к внешним факторам.

Толщина 65-75 мкм.

 Ширина рулона не менее 1м, длинна рулона не менее 50м,

Температура применения от -50°С до +50°С.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).