**Техническая спецификация на проектор**

|  |  |
| --- | --- |
| Технология | 3LCD |
| Основное разрешение | Не менее 1280 х 800 |
| Яркость | 3000 |
| Контрастность | 2000:1 |
| Основной формат изображения | 4:3 |
| Срок службы лампы | Не менее 4000 / 4000 часов (норм / эконом режим) |
| Оптимальный размер экрана по диагонали | 76 – 762 см |
| Зумирование | Не менее 1,2х |
| Регулировка фокуса | моторизованная |
| Коррекция трапецемдальных искажений | По вертикали: от -45 до +45, по горизонтали: от –30 до +30 |
| Варианты проекции | крепление к потолку; обратная; фронтальная |
| Поддержка 3D | Нет |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Wi-Fi передатчик в комплекте | Да |
| Класс проектора | портативный (для бизнеса и образования) |
| Уровень шума вентилятора (дБ) | 30 |
| Встроенные динамики  (Вт.) | | моно, 1 |
| Входы | | VGA (Mini D-Sub 15-pin); Композитный видеовход (RCA); HDMI; Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм); USB; Wi-Fi |
| Рабочая температура(рабочая влажность) | | до 35°C |
| Требования к электропитанию | | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Автоматическое уменьшение изображения при приеме | | Есть (100 – 75%, шаг 1%) |
| Габариты(ш-в-г)  (мм): | | Не менее 209 х 291 х 53, не более 211 х 293 х 54 |
| Масса (кг) | | Не менее 1,6; не более 1,8 |
| Комплектация | | Проектор Кабель питания 3 м; Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом; D-Sub (n/n) 1,8м; Кабель USB тип A/USB тип B 3м; Пульт ДУ с 2-мя элементами питания типа АA; Модуль беспроводной сети (ELPAP07); USB ключ быстрого беспроводного подключения (ELPAP09); Мягкая сумка для переноски; CD-диск с программным обеспечением; CD-диск с документацией; Инструкции безопасности; Наклейка, информирующая о защите паролем; Руководство пользователя; обязательное наличие в комплекте потолочного крепления |

**Гарантия не менее 1 года**

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**

**2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).**