**Техническая спецификация** **на жалюзи с услугой установки в Центр-3 (ул. Закарпатская 31) АО «Эйр Астана»**

**1. Офис инженеров линейного ТО-2 окна:**

* длина держателя(гардина) - 165см, высота включая держатель - 185см.
* длина держателя(гардина) - 165см, высота включая держатель - 185см.

**2. Офис Нач.смены линейного ТО-4 окна:**

* длина держателя(гардина) - 165см, высота включая держатель - 185см.
* длина держателя(гардина) - 110см, высота включая держатель - 190см.
* длина держателя(гардина) - 114см, высота включая держатель - 190см.
* длина держателя(гардина) - 80см,   высота включая держатель - 50см.

**3. Офис ведущего инженера по ТО ВС-1 окно:**

* длина держателя(гардина) - 307см, высота включая держатель - 190см.

**4. Офис инженеров и начальника смены базового ТО ВС-4 окна:**

* длина держателя(гардина) - 180см, высота включая держатель - 147см.
* длина держателя(гардина) - 180см, высота включая держатель - 147см.
* длина держателя(гардина) - 205см, высота включая держатель - 147см.
* длина держателя(гардина) - 205см, высота включая держатель - 147см.

**5. Офис механиков базового ТО ВС-4 окна:**

* длина держателя(гардина) - 180см, высота включая держатель - 147см.
* длина держателя(гардина) - 175см, высота включая держатель - 147см.
* длина держателя(гардина) - 205см, высота включая держатель - 147см.
* длина держателя(гардина) - 205см, высота включая держатель - 147см.

**Итого общее кол-во- 42,5 м2**

 **Примечание:** цвет жалюзей- светло-голубой либо светло-серый, а так же для информации, высота держателя с клипсой 5см.

Учесть пропускной режим на территории аэропорта.

Обязательно предоставление технической спецификации