**Техническая спецификация на проектор**

 Технология: LCD: 3 х 0.59" P-Si TFT

 Ресурс лампы не менее 6000 часов

 Контрастность: 10 000:1

 Яркость: не менее 3000 ANSI lm

 Разрешение: WXGA (1280х800)

 Функция Split Screen

 Функция MultiPC Projection (Moderator)

 Функция обновления прошивки по USB

 Функция копирования настроек

 Мгновенное подключение мобильных устройств к проектору с помощью функции считывания QR-кода в приложении.

 Зум 1,2х (оптический)

 Передача изображения по беспроводной сети Wi-Fi (опционально)

 USB Display 3 в 1 – передача изображения, звука и сигнала управления по одному USB кабелю

 Поддержка стандарта MHL

 Коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений

 Фронтальный вывод тепла

 Встроенный динамик 2 Вт

 Возможность подключения документ камеры.

 Быстрое включение и мгновенное выключение

**Комплектующи**е: Проектор Кабель питания 3 м; Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом; D-Sub (n/n) 1,8м; Кабель USB тип A/USB тип B 3м; Пульт ДУ с 2-мя элементами питания типа АA; Модуль беспроводной сети (ELPAP07); USB ключ быстрого беспроводного подключения (ELPAP09); Мягкая сумка для переноски; CD-диск с программным обеспечением; CD-диск с документацией; Инструкции безопасности; Наклейка, информирующая о защите паролем; Руководство пользователя; обязательное наличие в комплекте потолочного крепления-кронштейна

**Гарантия не менее 1 года на момент поставки**

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**

**2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).**