**Техническая спецификация на закупаемые товары**

**«Стойка ограждения»**

**Общая информация:**

Оградительная стойка с вытяжной лентой для устройства временного ограждения. Стойка состоит из трубчатого корпуса и дискового основания. В основании стойки встроен утяжелитель, предающий устойчивость стойке. Основание с резиновой защитой пола.Механизм работы стойки: лента из одной стойки вытягивается и крепится к соседней стойке. На одной стойке имеется три ленточных крепления, т.е. имеется возможность крепления 3 лент на одну стойку с трех направлений.

**Характеристика:**

Корпус и основание металлические с хромированным покрытием;

Толщина металла корпуса – не менее 1,5 мм и не более 2 мм;

Габаритные размеры трубчатого корпуса стойки:

- диаметр – не менее 62 мм и не более 64 мм;

- высота – 1000 мм (+/- 20мм).

Размеры дискового основания:

- диаметр – не менее 350 мм и не более 352 мм;

- высота – 20 мм (+/-5мм).

- основание усиленное с резиновым кантом для защиты пола

Длина ленты в вытянутом состоянии не менее – 2,3м и не более 3м;

Цвет ленты – синий (с нанесением логотипа «air astana» согласно утвержденному эскизу);

Ширина ленты – не менее 50 мм и не более 52 мм;

Количество лент-200шт

Механизм работы ленточной кассеты – лента втягивается в кассету за счет

сматывания металлической пластины собранной в виде спирали. В кассете

установлен ограничитель регулирующий плавное движение ленты в

момент сбора;

Материал ленты – высококачественный полиэстер, устойчивый к

различным погодным условиям и загрязнению.

Общий вес стойки – не менее 10 кг и не более 13 кг.

**Условия:**

- доставка на склад АО «Эйр Астана» г.Алматы;

- гарантийный срок на поставляемый товар в пределах установленного заводом-

изготовителем, но не менее 1-го года;

- при поставке необходимо предоставить сертификаты на товар;

- год выпуска товара должен быть не ранее 2015 года.

Эскиз логотипа





**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара.**