**Техническая спецификация**

**Светодиодный светильник промышленный**

Мощность не менее 4х9W=36W

Цветность не менее 4000К-4100К

Световой поток не менее 3400Lm-4200Lm

Класс защиты IP 65

Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов

**Корпус**  
‣ Ударопрочный самозатухающий ABS-пластик.

‣ Комплектуется кабельным вводом, который имеет высокую износостойкость

**Монтаж**  
‣ Подвес к потолку  
‣ Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность

**Рассеиватель**  
‣ Полистирол с добавками УФ-стабилизатора  
‣ Монтируется к корпусу светильника на замки-защелки

**Аварийное исполнение\*(соответствие)**  
‣ ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования.

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара с указанием точных характеристик, марки и модели.**

**Продавец обязан одновременно с передачей товара передать покупателю его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество товара, порядок эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами или договором.**