Техническая спецификация

Лот 1

Замок амбарный

 Замок навесной ВС2-21

 Предназначены для защиты ответственных помещений: гаражей, складов, магазинов. Имеют широкий проем дужки, для использования их для дверей с большими расстояниями между проушинами. Механизм секрета замков расположен сбоку.

**Характеристики**

**Материал исполнения корпуса** - сталь

**Размер, мм (длина х ширина х высота)не менее** - 82 х 46 х 102

**Количество ключей** - 3

**Тип ключа** - финский (полукруглый)

**Количество секретных комбинаций** - 7000

**Материал исполнения дужки** – сталь

**Диаметр дужки, мм** – 14-15

Лот 2

Замок чёрный

**Характеристики**

**Материал исполнения корпуса** - сталь

для сохранности кухонного-бортового оборудования на Mock Up комнате.

**Размер** (ширина, высота) 3-3.5 см на 7-7.5 см.

**Материал исполнения дужки** – сталь

**Диаметр дужки, мм** – 5-6.

**Цвет черный**

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**

**2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).**