**Техническая спецификация**

**По ТО Вилочного погрузчика Тойота. 8 FD25**

**На 2015-2017г.г**

Основные требования к Исполнителю, проводящему Техническое обслуживание погрузчиков Тойота8FD FD 25 на удалённом расстоянии от Сервисной ремонтной зоны.

1. Наличие выездных сервисных бригад (как минимум две), состоящих из подготовленных, высококвалифицированных и сертифицированных специалистов.

2. Наличие подготовленных сервисных автомобилей (как минимум две)для оперативного осуществления работ, с необходимым оборудованием, для осуществления ремонта на месте эксплуатации техники.

3. Наличие оригинального, сервисного диагностического оборудования и инструмента (SST - Special Service Tool).

4. Наличие парт-каталогов, на бумажном или электронном носителе, для возможности грамотного определения и размещения заказа оригинальных запасных частей, с предоставлением необходимых сертификатов.

5. Обслуживающие специалисты должны быть аттестованы: на право проведения работ в области промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и т. д., согласно требованиям и условиям эксплуатации Заказчика, с возможностью предоставления подтверждающих документов на момент заключения договора.

6.Обязательная сертификация персонала на проведение технического обслуживания Тойота. 8 FD25/предоставить на момент подписания договора

7.Выполняь нижеперечисленные пункты с использованием материалов регламентированных заводом изготовителем Тойота 8 FD25, а так же в случае поломки погрузчика производить ремонт и замену частей не указанных в таблице :

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| TO-250 (каждые 250 м.ч.) | - фильтр масляный- масло моторное -прокладка сливной пробки-смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки) |
| TO-1000(каждые 1000 м.ч.) | - фильтр масляный-фильтр гидравлический возвратный-фильтр топливный-фильтр АКПП-фильтр воздушный-свечи накала -антифриз-масло для АКПП-масло гидравлическое-масло трансмиссионное-тормозная жидкость- масло моторное -прокладка сливной пробки-смазка подшипников (шрус) - универсальный спрей (для чистки и смазки)-вода дистиллированная |
| TO-2000(каждые 2000м.ч.) | - фильтр масляный-фильтр гидравлический возвратный-фильтр топливный-фильтр АКПП-фильтр воздушный-свечи накала-сальник стапицы(задней, передней)-сальник полуоси -антифриз-масло для АКПП-масло гидравлическое-масло трансмиссионное-промывочная жидкость-тормозная жидкость- масло моторное -прокладка сливной пробки-смазка подшипников (шрус) -смазка подшипников (multipurpose grease) - универсальный спрей (для чистки и смазки)-вода дистиллированная |
| Итого |  |

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**