**Техническая спецификация № 55 от 3.07.2015 г.**

**Работы по ремонту и сервисному обслуживанию автоматических ворот в МАА Центр 3 г.Алматы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование материала.** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Работа за 1 ед.** | | **Цена за материал 1 ед.** | | **Итого** |
| **.** | | | | | | | | |
| 1 | Замена стальных колец (d-60mm) | шт | 8 |  |  | |  | |
| 2 | Замена травезного троса (d-6mm) | п\м | 4 |  |  | |  | |
| 2 | Прорезка технических люков (стяжка секций ворот)  Размер лючков (500мм-500мм) | шт | 10 |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | Стяжные болты шпильки в комплекте с гайкой, шайбой и гравером (дм 10м, Длина 500мм) | шт | 12 |  |  | |  | |
| 4 | Уголок декоративный (60мм 200мм) | п\м | 18 |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |
| 5 | Резиновые отбойники | шт | 4 |  |  | |  | |
| 6 | **Протяжка внешней балки** | шт | 10 |  |  | |  | |
| Болты |
| 7 | **Монтаж-фиксация уголка, для укрепления верхних вальцов ворот.** | п\м | 80 |  |  | |  | |
| Уголок (75ммх75мм) |
|  | Итого |  |  |  |  | |  | |

**Дополнительные требования:**

* Учесть пропускной режим для сотрудников Исполнителя (список сотрудников, копии уд. личности);
* При производстве работ рабочим использовать безопасную/сменную обувь, соответствующий (исправный) инструмент и инвентарь, применять необходимые СИЗы;
* Обеспечить соблюдение чистоты оборудования и мебели Заказчика, а также инвентаря и помещений в здании (на объекте);
* Все используемые строительные и прочие материалы, оборудование и работы должны соответствовать ГОСТ и СНиП и СанПиН РК;
* Приложить коммерческое предложение с ценами за 1 единицу (работ и материалов), расчеты производить исходя от данных, указанных в тех. спецификации, общая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения.
* Материал поставщика работ (предоставить соответствующие сертификаты на используемые материалы и детальную спецификацию на устанавливаемое оборудование на момент подписания договора)
* Поставщик должен предоставить гарантию (**не менее 12 мес**.) на оборудование, используемый материал, механизмы, выполненные работы и услуги, итд.;
* **Все работы и услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.**
* Перед началом работ необходимо пройти соответствующие инструктажи на объекте Заказчика**.**

Инженер по эксплуатации зданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Горин А.А.