**Техническая спецификация на радиостанции**

Радиостанция. Радиус действия до 10 км (в зависимости от рельефа местности и условий прохождения радиоволн).

* + - Радиус действия до 10 км
    - 8 каналов + 121 код
    - ЖК дисплей с подсветкой
    - Возможность блокировки клавиатуры
    - Индикатор заряда батареи
    - Крепление на ремень
    - Разъем 9 В
    - Выходная мощность не менее 500 мВт
    - Разъём для гарнитуры
    - Устойчивость к атмосферным воздействиям IPx4
    - Светодиодный фонарь
    - Возможность группового вызова
    - Сканирование
    - Голосовая активация передачи VOX
    - Автоматическое шумоподавление
    - Мониторинг каналов
    - Часы / секундомер
    - Мониторинг помещения
    - Автоматическое отключение
    - Не менее 10 сигналов вызова
    - Вибросигнализация
    - Сигналы клавиш
    - Сигнал подтверждения вызова / сигнал приема
    - Вес не более 140 г (без батарей)
    - Размер не более ШхГхВ 5,7 x 17,1 x 4,00 см
    - Сдвоенное зарядное устройство (в комплекте)
    - Источник питания — перезаряжаемые никель-металл- гидридные аккумуляторные батареи (в комплекте)
    - 4 щелочных батареи AAA (не входят в комплект поставки), приблизительное время работы 16 часов

**Комплектация**

* + - Две рации
    - Два крепления на ремень
    - Сетевой адаптер
    - 2 перезаряжаемые никель-металл-гидридные батареи
    - Зарядное устройство
    - Два ремешка
    - Две гарнитуры
    - Руководство по эксплуатации
    - Чемодан
* **Ценовое предложение должно содержать следующее:**
* 1) техническую спецификацию;
* 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).
  + - 3) гарантийный срок не менее 1 года
    - Обязательно предоставление образца после завершение торга на следующий день до 12.00
* **Адрес : г. Алматы, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж, 7 кабинет. Вн.тел. 4629**