**Техническая спецификация на радиостанции**

Радиостанция. Радиус действия до 10 км (в зависимости от рельефа местности и условий прохождения радиоволн).

* + - Радиус действия до 10 км
		- 8 каналов + 121 код
		- ЖК дисплей с подсветкой
		- Возможность блокировки клавиатуры
		- Индикатор заряда батареи
		- Крепление на ремень
		- Разъем 9 В
		- Выходная мощность не менее 500 мВт
		- Разъём для гарнитуры
		- Устойчивость к атмосферным воздействиям IPx4
		- Светодиодный фонарь
		- Возможность группового вызова
		- Сканирование
		- Голосовая активация передачи VOX
		- Автоматическое шумоподавление
		- Мониторинг каналов
		- Часы / секундомер
		- Мониторинг помещения
		- Автоматическое отключение
		- Не менее 10 сигналов вызова
		- Вибросигнализация
		- Сигналы клавиш
		- Сигнал подтверждения вызова / сигнал приема
		- Вес не более 140 г (без батарей)
		- Размер не более ШхГхВ 5,7 x 17,1 x 4,00 см
		- Сдвоенное зарядное устройство (в комплекте)
		- Источник питания — перезаряжаемые никель-металл- гидридные аккумуляторные батареи (в комплекте)
		- 4 щелочных батареи AAA (не входят в комплект поставки), приблизительное время работы 16 часов

**Комплектация**

* + - Две рации
		- Два крепления на ремень
		- Сетевой адаптер
		- 2 перезаряжаемые никель-металл-гидридные батареи
		- Зарядное устройство
		- Два ремешка
		- Две гарнитуры
		- Руководство по эксплуатации
		- Чемодан
* **Ценовое предложение должно содержать следующее:**
* 1) техническую спецификацию;
* 2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).
	+ - 3) гарантийный срок не менее 1 года
		- Обязательно предоставление образца после завершение торга на следующий день до 12.00
* **Адрес : г. Алматы, район Аэропорта, улица Огарева 55, Гостиница Экипаж, 2 Этаж, 7 кабинет. Вн.тел. 4629**