***Техническая спецификация на проектор с услугой установки.***

|  |  |
| --- | --- |
| Видео проектор |  |
| Тип дисплея, технология  | Не более Одноместный 0,65, DLP |
| Яркость | Не менее 3,800 ANSI Lumens |
| Родное разрешение | Не менее WXGA (1280x800) |
| Максимальное разрешение | Не более WUXGA (1920x1200)@60Hz |
| Контрастность  | Не менее 15,000:1 |
| Тип/срок службы лампы | Не менее 3500/5000/7000 часов (Normal/Eco.режим/ Dynamic Eco режим), 240W/190W |
| ПРОЕКЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕ | От не менее 1.28 до не более 1.536 |
| Размер изображения (диагональ) | От не менее 30.2" до не более 302.3" |
| Проекционное расстояние | От не менее 1 до не более 10m (от не менее 3.28ft до не более 32.8ft) |
| Проекционная линза | F2.5 - 2.72 , f=17.81 - 21.35mm |
| МАСШТАБИРОВАНИЕ | Не менее 1.2x |
| Соотношение сторон | Не менее 16:10 родное |
| Фокусировка | Не менее 111.3% (±5%) |
| Коррекция трапецеидальных искажений | Не менее ±40°; ±40 шагов |
| Горизонтальная частота  | Не более 15, 31 – 91Hz |
| Вертикальная скорость сканирования | Не менее 24 - 30Hz, 47 - 120Hz |
| 3D Совместимость | Да (DLP® Link™, HDMI 1.4b (Blu-Ray)) |
| Аудио  | Не менее 10W (один) |
| Совместимость с компьютером | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac |
| Видео совместимость | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
| Порты подключения / вывода | HDMI v1.4b, VGA-In (x2), S-Video, Composite Video, Audio-In (Mini-Jack)(x3), VGA-Out, USB (Type A for 5V/1.5A Power Only), Audio-Out (MiniJack), RJ45, RS-232, Mini-USB (Service), Microphone (Mini-Jack), 12V Trigger |
| Метод проекции | Настольная , потолочное крепление ( спереди или сзади ) |
| Решения для обеспечения безопасности | Kensington® Security Slot, Security Bar, KeypadLock |
| Размеры (ДхШхВ) | Не менее 314 x 216 x 126mm (12.4" x 8.5" x 4.9") |
| Вес | Не более 3.2kg (7lbs) |
| Уровень шума | Не более 36dB/32dB (Normal/Eco. режим) |
| Источник питания | AC 110-240V, 50/60Hz |
| Потребляемая Мощность | Не более 280W (Eco. режим), 330W (Normal режим), |
| Стандартные аксессуары | Шнур питания , кабель VGA , пульт дистанционного управления ,Документация  |
| Кабель HDMI-1шт. | Не менее 15, 2 м. Тип: Высокоскоростной кабель HDMI. Разрешения видеосигнала от не менее 480i, 480p, 720p, 1080i, до не более 1080p, Сечение проводников не менее 24 AWG (7/0,2), Экран: Двойной общий экран, защищающий от электромагнитных наводок (a) алюминий-майлар, от не менее 4,2 x до не более 18,6 мм, Опрессованные разъемы: Да, Позолоченные контакты: Да, Соответствие требованиям стандарта HDCP: Да. Испытание на горючесть: CL2, скорость передачи данных до не более 10,2 Гбит/с, передача насыщенных цветов с глубиной от не менее 24, 30, 36 и до не более 48 бит (RGB и YCbCr) |
|  |  |
| Крепление для проектора: |  |
| Наклон | не менее +/- 15 градусов |
| Расстояние от потолка | От не менее 430 мм до не более 650 мм |
| Цвет | Белый |
| Крепежный материал | в комплекте для бетонных потолков |
| Тип установки | потолочный |
| Скрытая прокладка кабелей | Да |
| Вес | не более 1,73 кг |
| Объем в коробке (куб метр) | Не более 0,0026 |
| Инструкция по установке | вложена в коробку |
| Максимальная нагрузка на кронштейн | не менее 10 кг |

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара с указанием модели и марки.**