**Техническая спецификация**

**Лот №1 Источник бесперебойного питания резервный 650 Ватт**

Выходная мощность. Полная: 650 ВА., Активная: 390 Вт.

Форма выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды.

Макс. поглощаемая энергия импульса: 273 Дж.

Вход / Выход. Входное: 1-фазное. Выходное: 1-фазное.

Количество выходных разъемов питания. Общее: 3, UPS: 3, тип – евророзетка.

Входное напряжение. Минимальное: 140 В., Максимальное: 300 В.

Входная частота. Минимальная: 45 Гц. Максимальная: 65 Гц.

Функции. Отображение информации: светодиодные индикаторы, звуковая сигнализация.

Интерфейсы: USB.

Защита: Защита от перегрузки, Защита от высоковольтных импульсов, Защита телефонной лини, Защита от короткого замыкания. Тип предохранителя: автоматический.

Питание. Время зарядки: 8 ч. Возможность замены батареи.

Габариты (В\*Ш\*Г): Не менее 200 \* 115 \* 260 мм, не более 210 \* 120 \* 270

Вес: не более 6,5 кг.

**Указание модели и предоставление технической спецификации с точными характеристиками обязательно**