|  |  |
| --- | --- |
| Техническая спецификация **На приобретение расходного материала.****ЛОТ № 1 Лампа люминесцентная T8**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИзображениеЛампа люминесцентная T8 - Philips TL-D 18W/54-765 SLV/25   872790081578800Лампа люминесцентная T8 - Philips TL-D 18W/54-765 SLV/25   872790081578800Тип: TL-D Standard Colours  |  |  |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** Световой поток, лм: не менее 1050Срок службы не менее 13000 часов

|  |  |
| --- | --- |
|  Напряжение, V | 220 |
|  Мощность, W | 18 |
|  Цоколь | G13 |
|  Упаковка | 25 |
|  Длина, mm | 604 |
|  Диаметр, mm | 28 |
| Цвет | холодный дневной свет |

 |

**ЛОТ №2 Лампа люминесцентная , ЛД 36Вт**
Л - люминесцентная лампа; Б - белого цвета; Д - дневного цвета; У - универсальная. Исполнение:
1 - прямой стержень; 2 - U-образный стержень.



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание**  | **Мощность, Вт**  | **Ток, А**  | **Напряже-ние, В**  | **Габаритные размеры, мм**  | **Световой поток, лм**  | **Срок службы, час**  | **Исп.**  |
| **D**  | **L1**  | **L**  |
| **Лампы** ЛД -36 **люминесцентные**  | 36  | 0,43  | 103  | 26  | 1213,6  | 1199,4  | Не менее 2300  | Не менее12000  | 1  |

**ЛОТ №3 Гнездо переносное ГП 32А/5 3Р+N+РЕ (225)**

Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | переносной |
|  |  |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Количество контактов | 3Р+N+Е |
| Материал корпуса | оргалит |
| Материал контактов | латунь |
| Степень защиты | IP44 |

**ЛОТ №4 Вилка переносная ВП 32А/5 3Р+N+РЕ (тип 025)**

Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Количество контактов | 5 |
| Материал корпуса | оргалит |
| Материал контактов | латунь |
| Степень защиты | IP44 |

**ЛОТ №5 Вилка переносная ВП 63А/5 3Р+N+РЕ (тип 034)**

**Вилка переносная ВП 63А/5 3Р+N+РЕ (034)**

[**Купить в розницу**](http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1632/10896/) Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Номинальный ток, А | 63 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Количество контактов | 5 |
| Материал корпуса | оргалит |
| Материал контактов | латунь |
| Степень защиты | IP44 |

**ЛОТ №6 Вилка переносная ВП 16А/5 3Р+N+РЕ (015)**

Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Количество контактов | 5 |
| Материал корпуса | оргалит |
| Материал контактов | латунь |
| Степень защиты | IP44 |

**ЛОТ №7 5X16A/125 настенная.**



Технические характеристики

Номинальный ток (А): 16А.

Номинальное напряжение (V): 380-415V~.

Количество полюсов: 3P+N+E

**ЛОТ №8 Розетка наружная.**

#  Розетка 16А

###  IP44 имеет пыле- влагозащищенное исполнение.

Предназначена для установки на улице, в подсобные помещения, плавательные бассейны, дворы, строительные площадки, птицефабрики, сады, террасы, гаражи и т.д.

|  |
| --- |
|  **Дополнительные свойства** |
| **Материал корпуса**  | ABS - пластмасса |
| **Номинальный ток, А**  | 16 |
| **Способ монтажа**  | Открытая установка |
| **Тип исполнения**  | Моноблочное |
| **Цвет**  | Белый |

**ЛОТ№9 смеситель.**

Размеры смесителя должны быть + - 1 см указанных на изображении

Тип продукции — Смесители
Назначение — Для раковин (умывальник)
Цвет — Хром

Дополнительная информация:

* Одно-рычажный смеситель для умывальника.
* Картридж — 40 мм.
* Шланги подключения из нержавеющей стали не менее 40 см М10 x F1/2.
* Комплект крепления.

## ЛОТ №10 Механизм цилиндровый , 35\*55 мм, ключ-ключ

Механизм цилиндровый. Размер 35\*55 мм. Цвет золото. Ключ-ключ. Рекомендован для установки в деревянные и металлические двери.

### Характеристики товара

#### Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
| Тип упаковки | Коробка |
| Типоразмер цилиндра | 35\*55 |
| Секретность | Не менее 15000 |
| Количество пинов | Не менее 6 |
| Количество ключей | Не менее 5 шт |
| Тип ключа | Профильный |
| Механизм постоянного ключа | Нет |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Покрытие цилиндра | Гальваника |



## ЛОТ №11 Уплотнитель для окон

резиновый, толщина 9мм-9.5мм.

 В рулоне не менее 100м. Цвет коричневый.

**В количестве 3 рулона не менее 300 метров.**

**Обязательно предоставление технической спецификации.**

Инженер по эксплуатации оборудования зданий и сооружений\_\_\_\_\_\_\_ Горин А.А.

Менеджер административного отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_Т. Кулиев

ID: 1-144301

[Гнездо стационарное Аско ГC 16А/5 3Р+N+РЕ (115)](http://220volt.com.ua/gnezdo-statsionarnoe-asko-gc-16a-5-3r-n-re-115/)

* Производитель: Аско (Украина)
* Номинальный ток: 16 А
* Степень защиты: IP 44
* Номинальное напряжение: ≤415 В
* Количество полюсов: 3P+E
* +N 5X32A
* /125 настен. розетка красная