|  |  |
| --- | --- |
| Техническая спецификация  **На приобретение расходного материала.** |  |

**ЛОТ №1 Гнездо переносное ГП 32А/5 3Р+N+РЕ (225)**

Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | переносной |
|  |  |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Количество контактов | 3Р+N+Е |
| Материал корпуса | оргалит |
| Материал контактов | латунь |
| Степень защиты | IP44 |

**ЛОТ №2 Вилка переносная ВП 32А/5 3Р+N+РЕ (тип 025)**

Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Номинальный ток, А | 32 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Количество контактов | 5 |
| Материал корпуса | оргалит |
| Материал контактов | латунь |
| Степень защиты | IP44 |

**ЛОТ №3 Вилка переносная ВП 63А/5 3Р+N+РЕ (тип 034)**

**Вилка переносная ВП 63А/5 3Р+N+РЕ (034)**

[**Купить в розницу**](http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1632/10896/) Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Номинальный ток, А | 63 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Количество контактов | 5 |
| Материал корпуса | оргалит |
| Материал контактов | латунь |
| Степень защиты | IP44 |

**ЛОТ №4 Вилка переносная ВП 16А/5 3Р+N+РЕ (015)**

Характеристики

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Количество контактов | 5 |
| Материал корпуса | оргалит |
| Материал контактов | латунь |
| Степень защиты | IP44 |

**ЛОТ №5 5X16A/125 разъем настенный.**



Технические характеристики

Номинальный ток (А): 16А.

Номинальное напряжение (V): 380-415V~.

Количество полюсов: 3P+N+E

**ЛОТ №6 Розетка наружная.**

# Розетка 16А

### IP44 имеет пыле- влагозащищенное исполнение.

Предназначена для установки на улице, в подсобные помещения, плавательные бассейны, дворы, строительные площадки, птицефабрики, сады, террасы, гаражи и т.д.

|  |  |
| --- | --- |
| **Дополнительные свойства** | |
| **Материал корпуса** | ABS - пластмасса |
| **Номинальный ток, А** | 16 |
| **Способ монтажа** | Открытая установка |
| **Тип исполнения** | Моноблочное |
| **Цвет** | Белый |

## ЛОТ №7 Механизм цилиндровый , 35\*55 мм, ключ-ключ

Механизм цилиндровый. Размер 35\*55 мм. Цвет золото. Ключ-ключ. Рекомендован для установки в деревянные и металлические двери.

### Характеристики товара

#### Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Тип механизма секретности | Цилиндровый |
| Тип цилиндрового механизма | Евроцилиндр |
| Тип упаковки | Коробка |
| Типоразмер цилиндра | 35\*55 |
| Секретность | Не менее 15000 |
| Количество пинов | Не менее 6 |
| Количество ключей | Не менее 5 шт |
| Тип ключа | Профильный |
| Механизм постоянного ключа | Нет |
| Материал цилиндра | Латунь |
| Покрытие цилиндра | Гальваника |



## ЛОТ №8 Уплотнитель для окон

резиновый, толщина 9мм-9.5мм.

В рулоне не менее 100м. Цвет коричневый.

**В количестве 3 рулона не менее 300 метров.**

Инженер по эксплуатации оборудования зданий и сооружений\_\_\_\_\_\_\_ Горин А.А.

Менеджер административного отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_Т. Кулиев

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки, наименования производителя и страны происхождения).

ID: 1-144301

[Гнездо стационарное Аско ГC 16А/5 3Р+N+РЕ (115)](http://220volt.com.ua/gnezdo-statsionarnoe-asko-gc-16a-5-3r-n-re-115/)

* Производитель: Аско (Украина)
* Номинальный ток: 16 А
* Степень защиты: IP 44
* Номинальное напряжение: ≤415 В
* Количество полюсов: 3P+E
* +N 5X32A
* /125 настен. розетка красная