**Техническая спецификация по услугам шиномонтажа в г. Алматы на 2017г..**

**При предоставлении коммерческого предложения необходимо указать стоимость услуги за единицу, в соответствии с нижеследующей таблицей.**

|  |
| --- |
|  |
| Диаметр колёс | | Cнятие, установка колеса. Перебортовка шины. Балансировка колеса. | Цена за ед. в тенге, без НДС | Простой ремонт шины без перебортовки (шнур) | Цена за ед. в тенге, без НДС | Сложный ремонт шины (боковой порез, вулканизация и пр.) с перебортовкой и балансировкой | Цена за ед. в тенге, без НДС | Прокат (правка) диска | Цена за ед. в тенге, без НДС | Замена камеры с перебортовкой и балансировкой. | Цена за ед. в тенге, без НДС | Ремонт камеры с перебортовкой и балансировкой. | Цена за ед. в тенге, без НДС |
| Легковые диаметром 15 – 16 | | 500 |  | 200 |  | 15 |  | 20 |  | 10 |  | 4 |  |
| Легковые диаметром 17 – 18 | | 88 |  | 30 |  | 20 |  | 22 |  | - |  | - |  |
| Грузовые диаметром 16 – 17.5 – 19 – 20 | | 110 |  | 30 |  | 10 |  | 6 |  | 30 |  | 10 |  |
| Грузовые диаметром  22,5 | | 14 |  | 4 |  | 2 |  | - |  | 6 |  | 2 |  |
| Итого общая стоимость коммерческого предложения | | | | | | | | | | | | |  |

**Срок оказания услуг: в течение 2017 г. согласно заявке Заказчика**

Необходимо указать цену за единицу и общую сумму, при этом итоговая сумма должна соответствовать сумме ценового предложения по лоту.

При понижении суммы ценового предложения по результатам торгов на понижение, при заключении договора, цены за единицу каждой услуги должны быть снижены пропорционально уровню снижения ценового предложения до уровня ценового предложения на понижение цены.

***Ценовое предложение должно содержать техническую спецификацию***

1. Местонахождение станции шиномонтажа должно быть в радиусе не более 10 км. от Международного Аэропорта Алматы.
2. Станция шиномонтажа должна работать круглосуточно, включая выходные дни.
3. Услуги по шиномонтажу проводятся на территории Исполнителя.

**Дополнительные требования:**

1. Наличие обученных специалистов, производящих шиномонтажные и ремонтные работы колёс.
2. Наличие домкратов (не менее 2 шт.) для подъёма/опускания легковых, джипов, грузовых автомобилей, микроавтобусов, автобусов малого класса.
3. Наличие ключей или насадок для демонтажа/монтажа колёс легковых, джипов, грузовых автомобилей, микроавтобусов, автобусов малого класса.
4. Обеспечение рабочего места сжатым воздухом с давлением не менее 7.5 атмосфер.
5. Наличие пневматического гайковёрта, манометра.
6. Наличие всех необходимых инструментов и материалов для качественного ремонта шин.
7. Наличие жидкости для обнаружения мест проколов шин.
8. Наличие стенда для перебортовки колёс.
9. Наличие стенда для балансировки колёс.
10. Наличие стенда для прокатки (выравнивания) колёсных дисков диаметром 15, 16, 17, 18.

***Ценовое предложение должно содержать техническую спецификацию***