|  |  |
| --- | --- |
| Unit  (Агрегат) | Разъём разборный 3 полюсный для стерео OD 4мм провода 3.5 мм вилка |
| Requirements  (требования тех.спецификации) | **Обязательным требованием является предоставление образца товара (в кол-ве 1 шт), соответствующий требованиям настоящей технической спецификации до 12:00 часов после окончательного срока предоставления заявок по адресу: г. Алматы, ул. 2-я Огарева, 55, Гостиница «Экипаж», 2 этаж, 7 каб.**  *При предоставлении коммерческого предложения необходимо приложить техническую спецификацию с указанием модели и производителя.* *Образцы принимаются на основании Акта приема-передачи, за подписью и печатью потенциального поставщика и представителя Заказчика. Образцы без акта приема-передачи приемке не подлежат.* |
| Functional description  (Функциональное назначение) | Высококачественный разборный разъём предназначен для восстановительного ремонта наушников, используемых в бизнес кассе самолетов |
| Physical description  (Физическое описание) | Разъём из желтого металла с тремя выводами для крепления проводов и керамическим изолятором |

Инженер Подпись 

Рощупкин А.Д.

АО «Эйр Астана»

1643