**Техническая спецификация**

**Название**: Тумба с колесами, лотком и боковой ручкой

**Характеристика**: Организация удобного хранения тяжелого инструмента и оснастки в мастерских и на производстве.

* Тип корпуса: Сварной, окрашенный в синий цвет
* Наличие боковых экранов с перфорацией: Есть
* Габаритные размеры: не менее 800х1024х600 мм
* Вес: не менее 100  кг
* Толщина стали: не менее 1,2  мм
* Максимально-допустимая динамическая нагрузка на изделие: не менее 1000  кг
* Тип наполнения: С выдвижными ящиками
* Мобильность: Передвижные
* Типоразмер: не менее 03 (ширина не менее 1024 мм)

**Параметры:**

* Количество ящиков: не менее 5
* Максимальная нагрузка на ящик: не менее 100 (200)  кг
* Размер ящиков: не менее 100х918х459 мм - 4 шт. 300х918х459 мм - 1 шт.
* Вместимость ящиков: 2 комплекта лотков-01
* Наличие системы антиопрокидывания: Есть
* Наличие системы идентификации: Есть
* Тип направляющих: Телескопические
* Выдвижение ящиков: не менее 98%
* Тип замка: Центральный
* Количество комбинаций: не менее 2000
* Ключ вынимается при открытой двери/ящике: Да
* Наличие проушины для навесного замка: Нет



В комплект тумбы требуются два комплекта 01 лотков с размером не менее 150х150

**Ценовое предложение должно содержать техническую спецификацию с указанием марки, модели и страны производителя.**

**Поставщик должен предоставить гарантию сроком не менее 12 месяцев**

**Образец товара, соответствующего требованиям настоящей технической спецификации, должен быть предоставлен после окончательного срока предоставления заявок (дата закрытия) до 12:00 часов следующего рабочего дня**

**Образцы принимаются по акту приема передачи (иногородние потенциальные поставщики должны приложить в конверте/посылке подписанный Акт приема - передачи).**

**Образцы будут возвращены после подведения итогов**

Инженер АО «Эйр Астана»

Захаркин Д.М. 258-41-35\*1645

