
**Техническая спецификация на закуп металлической двери с услугой установки в офис компании г. Алматы**

**Таблица №1. Стоимость работ и оборудования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС | Сумма без учета НДС |
| 1 | Дверь в комплекте с установкой | 1 |  |  |
| **Итого** | | | |  |

**Таблица №2. Характеристики двери**

|  |  |
| --- | --- |
| Покрытие металла | Декоративно-защитное, эпоксидное, полимерно-порошковое. |
| Толщина металла | Не менее 1,5 мм |
| Размеры проема | Ширина 141см  Высота 284 см |
| Размеры дверного полотна | Высота 208 см  Ширина 85см |
| Размеры дополнительной секции | Высота 208 см  Ширина 52 см |
| Размеры стеклопакета в двери | Высота 40см  Ширина 40см  Толшина стеклопакета не менее 20мм |
| Утепление, уплотнение | Двойной контур уплотнения: от горячего дыма -терморасширяющаяся уплотнительная лента, от холодного дыма -резиновый уплотнитель.  наполнение полотна – минераловатная плита, термоблокиратор, лента терморасширяющая, |
| Крепление двери | Не менее 4х каплевидных петли на каждую створку двери, с подшипником |
| Замок верхний | Установить существующий магнитный замок |
| Замок нижний | Назначение Общее  Рекомендован для установки в входные двери  Тип крепления - Лицевая планка  Тип ригелей - Противоотжимный  Вылет ригелей - 20 мм  Удаление ключевого отверстия (Backset) - 40 мм  Тип механизма секретности - Цилиндровый  Тип цилиндрового механизма - Евроцилиндр  Тип ключа - Английский  Количество ключей - 5 шт  Комплектация цилиндром  Типоразмер цилиндра - 30/30 мм  Материал цилиндра - Латунь  Покрытие цилиндра - Гальваника  Цвет цилиндра - Золото  Защелка - Отсутствует  Количество точек запирания - 1  Покрытие лицевой планки – Гальваника  Пример указан на рис 2 |
| Ручка двери | Материал Нержавеющая сталь  Межосевое расстояние - 300 мм  Покрытие - Нет покрытия  Пример указан на рис 3 |
| Цвет двери и металлоконструкции | Согласовать с заказчиком |
| Дополнительная комплектация | Доводчик дверной не менее 80кг |



**Рис №1. Схематичное изображение готового изделия**



**Рис №2. Пример врезного замка**



**Рис №3. Пример дверной ручки**