**Техническая спецификация**

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВСЕМ ЛОТАМ:

* Обязательное предоставление технической спецификации с указаниемточных характеристик поставляемых товаров, марки/модели, наименования производителя и страны происхождения;
* Предоставление гарантии не менее 3 месяцев.

**Лот№1 . Дистиллированная вода**

Состав и свойства

1. pH 5,4 – 6,6;

2. ρ при 20 °С не менее 2.105 См/м;

3. содержание примесей следующее (не более):

* Сухой остаток после выпаривания – 5,0000 +/- 0,0002 мг/л;
* Сухой остаток после прокаливания – 1 мг/л;
* Аммиак и соли аммония – 0,02 мг/л;
* Нитраты – 0,2 мг/л;
* Хлориды – 0,02 мг/л;
* Сульфаты - 0,5 мг/л;
* Цинк – 0,2 мг/л;
* Алюминий – 0,05 мг/л;
* Железо – 0,05 мг/л;
* Кальций – 0,8 мг/л;
* Медь – 0,02 мг/л;
* Свинец – 0,05 мг/л;
* Окисляемые вещества KMnO4 – 0,08 мг/л.

**Лот №2 газ универсальный (зимняя смесь )**

Не должен содержать озоноразрушающих хладонов.

Состав: пропан изобутан.

Объем тары одного баллона - 520 см3.

Масса нетто: не менее 220гр. не более 230 гр.

Описание товара:

Газ универсальный предназначен для портативных газовых приборов ([горелок,](http://meloch-a.narod.ru/cotalog/prochee/gorelka.html)[плиток газовых,](http://meloch-a.narod.ru/cotalog/melk_bitov_tehnika/port_gas_plita.html) ламп и т. д.)