|  |
| --- |
|  **Технические характеристики**  |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| ico-info-rightНапряжение | 12 В |
| ico-info-rightЕмкость | 110 А\*ч |
| ico-info-rightТок холодной прокрутки (EN) | 850--920 А |
| ico-info-right |  |
| **Размеры и вес** |
| ico-info-rightДлина | Не менее 360—не более 393 мм |
| ico-info-rightШирина | Не менее 165—не более 175 мм |
| ico-info-rightВысота | Не менее 190—не более 200 мм |

|  |
| --- |
|  |
| **- +**   |

Полярность

 **Требования к поставляемому товару:**

1. **Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных характеристик, марки/модели и наименования производителя и страны происхождения**
2. **Требуемый срок гарантии не менее 12 месяцев (указать в технической спецификации).**
3. **Обязательное указание год производства аккумулятора**