|  |
| --- |
| [**Технические характеристики**](javascript:void(0)) |

|  |  |
| --- | --- |
| [**Технические характеристики**](javascript:void(0)) | |
| [ico-info-right](http://www.migom.by/?load_block=ajax_help&id=41193)Напряжение | 12 В |
| [ico-info-right](http://www.migom.by/?load_block=ajax_help&id=41194)Емкость | 110 А\*ч |
| [ico-info-right](http://www.migom.by/?load_block=ajax_help&id=41195)Ток холодной прокрутки (EN) | 850--920 А |
| [ico-info-right](http://www.migom.by/?load_block=ajax_help&id=41196) |  |
| [**Размеры и вес**](javascript:void(0)) | |
| [ico-info-right](http://www.migom.by/?load_block=ajax_help&id=41190)Длина | Не менее 360—не более 393 мм |
| [ico-info-right](http://www.migom.by/?load_block=ajax_help&id=41189)Ширина | Не менее 165—не более 175 мм |
| [ico-info-right](http://www.migom.by/?load_block=ajax_help&id=41191)Высота | Не менее 190—не более 200 мм |

|  |
| --- |
|  |
| **- +** |

Полярность

**Требования к поставляемому товару:**

1. **Обязательное предоставление технической спецификации с указанием точных характеристик, марки/модели и наименования производителя и страны происхождения**
2. **Требуемый срок гарантии не менее 12 месяцев (указать в технической спецификации).**
3. **Обязательное указание год производства аккумулятора**