Техническая спецификация закупаемых товаров

Закуп санитарно-гигиенических средств на 2019 год

Все товары должны соответствовать данным, указанным в технической спецификации  и сертифицированы согласно международным стандартам. Требуемая гарантия качества на товары по всем лотам не менее 12 месяцев.

Обязательное требование:

Образцы необходимо предоставить до 12-00ч по времени Астаны, следующего рабочего дня, после окончательного срока представления заявок на участие в данных электронных закупках, по адресу:

г. Алматы, ул. 2-я Огарева 55, гостиница Экипаж, Эйр Астана Центр 4, 2 этаж, 7 кабинет.

Образцы должны быть маркированы с указанием наименования поставщика и номера лота. Образцы принимаются по акту приема-передачи. Образцы возврату и оплате не подлежат.

1. **ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО, 5 л**

Используется для хранения и переноски и перемешивания различных жидкостей. Ведро пластиковое с перекидной ручкой. Верхняя кромка ведра загнута наружу, что позволяет захватывать его и переносить без помощи ручки. Поверхность ведра гладкая, без рисунка.

Может эксплуатироваться при температурных условиях от -30 до +60 градусов Цельсия.

Характеристики:

толщина стенки не менее 2 мм. материал, ПП, ПНД.

Срок годности: Не менее 2-х лет на момент поставки. Поставку осуществить единовременно. Обязательное предоставление образца.

1. **ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО, 10 л**

Используется для хранения и переноски и перемешивания различных жидкостей. Ведро пластиковое с перекидной ручкой. Верхняя кромка ведра загнута наружу, что позволяет захватывать его и переносить без помощи ручки. Поверхность ведра гладкая, без рисунка.

Может эксплуатироваться при температурных условиях от -30 до +60 градусов Цельсия.

Характеристики:

толщина стенки не менее 2 мм. материал, ПП, ПНД

Срок годности: Не менее 2-х лет на момент поставки. Поставку осуществить единовременно. Обязательное предоставление образца.

1. **ОЦИНКОВАННОЕ ВЕДРО, 12Л**

Используется для хранения и переноски и перемешивания различных жидкостей. Ведро эмалированное с перекидной ручкой. Верхняя кромка ведра загнута наружу, что позволяет захватывать его и переносить без помощи ручки. Поверхность ведра гладкая, без рисунка.

Характеристики: толщина стенки не менее 2 мм.

Срок годности: Не менее 2-х лет на момент поставки. Поставку осуществить единовременно. Обязательное предоставление образца.

1. [**Хозяйственный веник**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA)

Предназначена для подметания багажных отсеков воздушных суден. Ручка веника перевязана нитью не менее чем в 8 не более чем 10 местах. Рабочая часть веника - метелка - состоит из трех прошивок

Материал: Сорго

Вес: не менее 300 г не более 480 г

Цвет:  бежевый

Длина ручки: не менее 35см не более 45 см

Диаметр ручки: 5-6 см.

Общая длина веника: не менее 75 см не более 90 см

Ширина рабочей части (метелка): не менее 25 см не более 35 см.

Фасовка -10 штук

Поставку осуществить единовременно. Обязательное предоставление образца.

Обязательное требование предоставление точных технических характеристик.