Техническая спецификация   
  
Патчкорд UTP CAT5e  
  
Разъем: RJ 45  
Тип кабеля: UTP CAT5e  
Тип обжима: EIA/TIA-568B  
Материал проводника: Медь  
Диметр жилы проводника: не менее 0,4 мм  
Длина кабеля: 3 / 2 / 1 / 0,3 / 0, 2 м   
  
Обязательное предоставление технической спецификации с точными характеристиками, с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения.