Техническая спецификация

Патчкорд UTP CAT5e

Разъем: RJ 45
Тип кабеля: UTP CAT5e
Тип обжима: EIA/TIA-568B
Материал проводника: Медь
Диметр жилы проводника: не менее 0,4 мм
Длина кабеля: 3 / 2 / 1 / 0,3 / 0, 2 м

Обязательное предоставление технической спецификации с точными характеристиками, с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения.