Техническая спецификация

**1.Лот Зарядное устройство для перезаряжаемых батареек типа ААА (пальчиковые)**

Кол-во слотов – 4

Кол-во 1шт

Обязательное наличие гарантиййного талона на 12 месяцев.

**2.Лот Перезаряжаемые батарейки типа ААА (пальчиковые)**

Кол-во 8шт

**3.Лот. Антенна**

**Требуемые Характеристики широкополосной антенны для портативной радиостанции:**

Совместимость оригинальной антенны с радиостанциями Motorola CP140, CP160, CP180.

|  |  |
| --- | --- |
| Частотный диапазон, МГц: | 136-174 |
| Тип разъема: | Motorola RF-MX |
| Высота антенны, не менее см: | 15,5 |
| Цветовая маркировка цоколя: | черная |

Motorola NAD6502 Гибкая антенна VHF диапазона для портативных радиостанций Motorola оснащенных разъемом RF-MX (в простонародии - болт).

Заказчик оставляет за собой право произвести диагностику, проверку поставляемого товара на предмет соответствия с заявленной технической спецификации.

Товар должен быть новый, не б/у, производства не ранее 2014 г.

***При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара.***

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара с указанием модели.**