**Техническая спецификация**

**Жидкость для омывания стекол.**

**Кол-во 120 литров**

**Не обладающая  запахом.**

Свойства жидкости для омывателя стекол:

Должна обладать высокой стойкостью к морозу. Не замерзать вплоть до температуры в -60 градусов **(в неразбавленном виде)**;

 Должна иметь высокую моющую способность, за счет чего быстро и качественно устранять следы насекомых и другого типа загрязнения со стекла, не оставлять жирный след;

Так же должна создавать на поверхности стекла специальный слой, который защищает стекло от оседания пыли (в городских условиях);

    Жидкость для омывателя стекол не должна реагировать с лакокрасочным покрытием, резиновой и пластиковой поверхностями;

Жидкость предоставить в 5литровых бутылках.

При предоставлении ценового предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара.