**Монитор 18,5 дюймов**

**Техническая характеристика:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики** | |
| Размер дисплея (диагональ) | Диагональ 47 см (18,5") |
| Разрешение экрана | Не менее 1366 x 768 |
| Размер пикселя | Не более 0,3 мм |
| Яркость | Не менее 200 кд/м² |
| Подсвечивание | Светодиодная подсветка |
| Время отклика матрицы, мс | Не более 5 |
| Контрастность | 600:1 статическая  3000000:1 динамическая |
| Угол обзора дисплея | Не менее 90° по горизонтали, не менее 50° по вертикали |
| Входной сигнал | Обязательное наличие VGA |
| Цвет продукта | Черный/серебристый |
| Угол поворота дисплея | Угол наклона: от -5° до +19°, |
| Характеристики монитора | Plug and Play  Антибликовое покрытие  Пользовательская настройка  Выбор языка |
| **Размеры и вес** | |
| Вес без упаковки | Не более 2,7 кг с подставкой |
| Размер (Ш x Г x В) | В пределах 44,61 x 17,02 x 33,95 см с подставкой |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питание и условия эксплуатации** | |
| Требования к питанию | 100 – 240 В переменного тока, 50 – 60 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более 24 Вт (максимум), 18 Вт (стандарт) |
| Диапазон температур при эксплуатации | От 5°C до 35°C |
| Влажность при эксплуатации | Влажность 20-80% |
| **Комплектация** | |
| Гарантия | 1 год в ремонтном центре |
| Комплектация | Отдельный кабель VGA, отдельный шнур питания от сети переменного тока, комплект документации и пользовательский компакт-диск. |

**Указание модели и партийного номера обязательно**

**Монитор 24 дюйма**

**Техническая характеристика:**

Тип: Высококачественный ЖК монитор

Цвет: черный, серебристый

Контрастность LCD-матрицы: не менее 1000:1 - статическая, не менее 2M:1 - динамическая

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Формат матрицы: 16:10

Разрешение экрана: 1920 x 1200

Угол обзора LCD-матрицы: не менее 178° по горизонтали, не менее 178° по вертикали

Поверхность экрана: Матовая

Интерфейс монитора: DVI, VGA, [DisplayPort](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=258)

USB-концентратор монитора: не менее 4 портов USB 2.0

Регулировка положения экрана: Высота/Наклон/Поворот влево-вправо

Изменение высоты экрана: не менее 100 мм

Блок питания монитора: Встроенный

[Безопасность](http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=156): Слот для замка Kensington

Потребление энергии: 38 Вт - типичное, 0.5 Вт - в режиме ожидания

Размеры (ширина x высота x глубина): 556 x 399 x 180 мм - 556 x 514 x 180 мм

Вес: не более 6.5 кг - с подставкой; не более 4 кг - без подставки

Гарантия – 1 год

**Предоставление технической спецификации с указанием модели и точных характеристик обязательно**