**Техническая спецификация.**

**Защищенный сотовый телефон**

1. Степень защиты IP-67 или IP-68
2. Стандарты связи GSM 900/1800
3. Микрофон с системой шумоподавления
4. Ударопрочный дисплей
5. Емкость аккумулятора не менее 2500 мАч
6. Интерфейс русифицирован

|  |  |
| --- | --- |
| Высота, мм не менее | 113 |
| Ширина, мм не менее | 49.5 |
| Толщина, мм не менее | 17.2 |
| Цвета | черный с красными вставками |
| Тип корпуса | моноблок |
| Антенна | встроенная |
| Тип батареи | Li-ion |
| Емкость батареи, не менее мАч | 1000 |
| Время разговора, ч. | 9 |
| Время ожидания, ч. | 600 |

Телефон должен выдерживать следующие воздействия:

-падения на бетон с высоты человеческого роста

-воздействия низких температур

-воздействия дождя и снега

-воздействия ГСМ

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию предлагаемого телефона с указанием марки.**