Техническая спецификация на увлажнитель воздуха

**Лот 1**

* Ультразвуковой увлажнитель с мощностью не менее 30 ВТ, отличающийся высоким уровнем эффективности.
* Вместительный резервуар для воды- не менее 5 литров
* Расход воды – 400 мл/час.
* Наличие системы автоматического отключения при недостаточном уровне воды
* Наличие встроенного ионизатора
* Наличие керамического фильтра для смягчения воды
* Наличие сенсорной панели управления и многофункционального дисплея
* Наличие пульта дистанционного управления

**Лот 2**

**Особенности**

* механическое управление
* работа в двух режимах: «холодный пар» или «теплый пар»
* система обеззараживания воды — нагрев до 80 °С
* встроенный гигростат
* регулятор интенсивности увлажнения
* индикатор низкого уровня воды
* сменный наполнитель для картриджа
* высококачественные компоненты и материалы
* вместительный резервуар для воды (6,5л.)

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | |
| Площадь / Объем помещения | 60м²/150м³ |
| Резервуар для воды | Не менее 6,5 л |
| Расход воды | 400/550 г/час |
| Мощность | 45/130 Вт |
| Уровень шума | < 25 дБА |
| Размеры (ВxШxГ) | Не более 380×220×350 мм |
| Масса | Не более 3,5 кг |

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**

**2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).**