|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Техническая спецификация** |

 |  |

|  |
| --- |
|  |

 |

**Петли для навесного замка Лот 1**

**Прямые петли**

 Петли для навесного замка 50х30 прямой (анод цинк белый)

Материал: закаленная сталь.

Покрытие: оцинкованная поверхность

Рекомендации по применению: технические двери, гаражи, ворота, калитки.

**Шуруп саморез Лот 2**

**Шуруп саморез 4.2х13 мм по металлу с широкой шляпкой (семечка)**

* Саморезы для гипсокартона с частой резьбой изготавливаются из оцинкованной стали. Саморезы имеют фосфатное покрытие, что делает их устойчивыми к коррозии и обеспечивает адгезию, как с любыми лакокрасочными материалами, так и шпаклёвкой.
* Шляпка самореза имеет конусообразную форму, что позволяет проводить монтаж. Этим достигается идеально ровная поверхность и максимальное прижатие плиты.
* Саморезы для гипсокартона с частой резьбой используются для крепления гипсокартона на профиль из металла (максимальная толщина профиля 0,9 мм). Благодаря острому концу самореза, предварительного просверливания отверстия не требуется.
* На головке самореза имеется крестообразный шлиц, позволяющий проводить монтаж при помощи шуруповёрта.

**Замок навесной Лот 3**

Замок навесной мини, латунный корпус, 25мм, классическая модель «дорожного» замка, изготовленная из современных комплектующих высочайшего качества.

Предназначен для запирания дорожных сумок и чемоданов, а также небольших шкафов и ящиков (например, почтовых).

**Особенности**

**Долгий срок службы**
На латунный корпус нанесено специальное покрытие, предотвращающее появление коррозии, что увеличивает срок службы навесного замка

• Латунный корпус и механизм секрета обеспечивают высокую надежность замка в любых погодных условиях
**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип замка | навесной |
| Тип ключа | английский |
| Количество ключей | 2 шт |
| Материал корпуса | латунь |
| Дужка | стальной трос |
| Габариты | 25 мм |