**ТС Сканер**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип сканера | планшетный с устройством автоматической подачи документов (ADF)    |
| Формат | A4      |
| Двустороннее сканирование | Да      |
| Интерфейс | USB 2.0    |
| Панель управления | LED дисплей, предлагающий на выбор девять различных сценариев сканирования 5 кнопок (стрелки вверх и вниз для передвижения по меню, запуск одностороннего и двустороннего сканирования, кнопка включения)    |
| Габариты (ШxГxВ) | Не менее 130\*320\*450, не более 140\*330\*460 мм    |
| **Скорость сканирования** |
| Скорость сканирования моно, при разрешении 200dpi | автоподатчик: не менее 20 (40) стр./мин. (изображений/мин.)    |
| Скорость сканирования цвет, при разрешении 150dpi | автоподатчик: не менее 10 (20) стр./мин. (изображений/мин.)    |
| **Сканирующий элемент** |
| Тип сканирующего элемента | Dual CIS    |
| Тип источника света | Линейка светодиодов (LED)      |
| Разрешение оптическое, dpi | Не менее 600      |
| Глубина сканирования моно/цвет, бит | 8/24      |
| **Работа с материалами** |
| Область сканирования, мм | допустимые размеры объекта (планшет): 216 х 297 мм максимальные размеры объекта (ADF): 216 x 965 мм минимальные размеры объекта (ADF): 89 х 89 мм    |
| Емкость автоподатчика,  |  Не менее 45 листов |
| Плотность бумаги, г/м2 | 28-127 г/кв.м через автоподатчик    |
| **Программное обеспечение** |
| Драйвер | TWAIN, WIA, поддержка MacOS    |
| ПО в комплекте | Visioneer One Touch Nuance PaperPort Nuance OmniPage Pro Adobe Reader Kofax Virtual ReScanR (VRS™)    |

**Гарантия: не менее 12 месяцев**

Указание модели и предоставление технической спецификации с точными характеристиками обязательно