Техническая спецификация дисковый массив Dell MD 1220.

Для доукомплектации серверного оборудования и обеспечения непрерывной доступности служб виртуализации

|  |  |
| --- | --- |
| Название продукта | PowerVault MD 1220, Rackmount SAS, 24 Bay |
| Стандартная гарантия | Не менее 3 лет |
| Расширенная гарантия в Республике Казахстан | Не менее 3 лет (Dell Pro Support) |
| Система управления | OpenManage Factory Install and DVD |
| Рельсы для крепления  | ReadyRails II Static Rails for 4-post Racks |
| Кабеля данных | 2 внешних кабеля SAS, 1м. каждый  |
| Кабеля питания | 2 кабеля питания |
| Контроллер для сервера | карта контроллера PERC H800A, кэш не менее 1 Гб |
| Модуль управления | 2 PowerVault MD2XX Additional Enclosure Management Module |
| Передняя рамка | MD1220 Bezel |
| Блоки питания | 2 блока питания по 600 Ватт |
| Жесткие диски | 10 жестких диска SAS, со скоростью 6Gbps, 1.2 Тбайт каждый, количество оборотов шпинделя 10k, размер 2.5 дюйма  |
| Поддерживаемые технологии  | Возможность построения RAID 6 |
| Совместимость | Совместимо с серверами DELL |

Указание партийного номера дискового массива и жестких дисков обязательно, предоставление технической спецификации с указанием точных характеристик обязательно.

**Гарантийные и сервисные обязательства**

1. В случае возникновения неисправностей в процессе работы Поставщик должен в течении 3 рабочих дней с даты подачи заявки отремонтировать или заменить неисправное оборудование. Транспортировка неисправного оборудования должна осуществляться за счет Поставщика.
2. Поставщик должен указать Сервисный серийный номер перед осуществлением поставки.