Техническая спецификация

Лот №1 Счетчик банкнот (купюр)

Технические характеристики:

* Скорость пересчета (банкнот в минуту): 800/1250/1500/2000
* Вместимость подающего кармана (банкнот): 500
* Вместимость приемного кармана (банкнот): 200
* Потребляемая мощность (Вт): 150

Функциональные характеристики:

* Горизонтальная загрузка банкнот в подающий карман
* Регулировка зазора приемного отверстия подающего кармана на толщину пересчитываемых банкнот
* Настройка чувствительности оптических датчиков в зависимости от плотности и ветхости купюр
* Регулируемая скорость пересчета для оптимальной обработки купюр различной плотности и ветхости
* Регулируемые направляющие для корректной укладки пересчитываемой валюты
* Автоматический и механический (по нажатию на клавишу) старт пересчета
* Функция суммирования пересчитываемых банкнот с накоплением итогового значения
* Расширенный режим фасовки с отсчетом заданного числа купюр (от 0 до 999)
* Функция калькуляции для пересчета банкнот с суммированием по заданному номиналу (USD, EUR)
* Звуковая и кодовая индикации при обнаружении подозрительной банкноты
* Жидкокристаллический дисплей, отображающий процесс и результаты пересчета
* Быстрый и легкий доступ к тракту для чистки оптических датчиков и механизмов, а также извлечения замятых и застрявших купюр
* Возможность подключения выносного светодиодного дисплея с зеленым свечением (опция)
* Ручка на корпусе для перемещения аппарата

Виды детекций (способы контроля подлинности банкнот):

* Детекция по уровню оптической плотности
* Детекция по геометрическим параметрам (ширина)
* Детекция в ультрафиолетовом свете

Габаритные размеры и вес:

* Длина (мм)не менее: 265
* Ширина (мм) не менее: 300
* Высота (мм)не менее : 263
* Вес (кг)не менее : 7,5

Кол-во 2шт

Лот №2 Счетчик банкнот (купюр)

счетчик купюр с детекцией по ширине (SD), по ультрафиолетовой защите (UV), а также с детекцией на сдвоенность. Еще одна отличительная особенность данной модели - регулируемая скорость счета, позволяющая вырбрать оптимальное значение под конкретные рабочие условия. Счетчик поддерживает два режима старта - ручной и автоматический. Размер фасовки по номиналу также настраивается. Доступна функция суммирования.

Высокая износостойкость подающего механизма обеспечивает надежность и долговечность эксплуатации.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

* Скорость счета: 600/1250/1500 банкнот в минуту;
* Детекция: на сдвоенность, по ширине банкноты, УФ-защита;
* Емкость загрузочного бункера: 300 банкнот;
* Емкость накопителя: 200 банкнот;
* Диапазон размеров банкнот: от 100x50 мм до 185x100 мм;
* Размер фасовки: от 1 до 999;
* Потребляемая мощность: 40 Вт (10 Вт в режиме ожидания);
* Питание: 220В / 50Гц;
* Габариты: не менее 282 x 233 x 190 мм;
* Вес: не менее 6.5 кг;

Кол-во 1шт

**При предоставлении коммерческого предложения обязательно вложить техническую спецификацию товара с указанием модели.**