|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** |
| ***Пиджак женский*** | 50 |
| ***Пиджак мужской*** | 50 |
| ***Жилет женский*** | 50 |
| ***Жилет мужской*** | 50 |
| ***Юбка*** | 50 |
| ***Брюки женские*** | 50 |
| ***Брюки мужские*** | 50 |
| ***Плащ женский*** | 50 |
| ***Плащ мужской*** | 45 |
| ***Шарф вязаный*** | 50 |
| ***Фартук*** | 50 |
| ***ИТОГО*** | **545** |

**Химчистка униформы. Техническое описание.**

Требуется профессиональная сухая чистка форменных изделий из [текстильных](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C) материалов с использованием органических [растворителей](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C), удаление грязи и пятен, которые не поддаются очистке при обычной [стирке](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0).

**Чистка брюк, юбки, жилета, пиджака и плаща должна быть в соответствии с указанными на бирке знаками**:



1. Ручная или машинная стирка при максимальной 30°С. Внимательно придерживаться указанной температуры. Не подвергать сильной механической обработке. Полоскать при постепенном переходе к холодной воде. Отжим в стиральной машине не медленном режиме вращения центрифуги.
2. Не отбеливать веществами, содержащими хлор.
3. Сушить вертикально без отжима
4. Сушка в барабане запрещена. Отжим запрещен.
5. Химчистка с использованием углеводорода, хлорного этилена, монофтортрихлорметана (чистка на основе перхлорэтилена), кроме трихлорэтилена

**Чистка фартука:**



1. Стирка белья в теплой воде с нейтральными моющими средствами и стирка цветного белья (Температура до 40 С)
2. Не отбеливать веществами, содержащими хлор.
3. Гладить слегка нагретым утюгом (температура до 120 градусов по цельсию)
4. Сушка в барабане. Сушка при теплой температуре.
5. Химчистка с использованием углеводорода, хлорного этилена, монофтортрихлорметана (чистка на основе перхлорэтилена), кроме трихлорэтилена

**Чистка шарфа вязанного:**



1. Ручная или машинная стирка при максимальной 30°С. Внимательно придерживаться указанной температуры. Не подвергать сильной механической обработке. Полоскать при постепенном переходе к холодной воде. Отжим в стиральной машине не медленном режиме вращения центрифуги.
2. Не отбеливать веществами, содержащими хлор.
3. Гладить слегка нагретым утюгом (температура до 120 градусов по цельсию)
4. Сушка в барабане запрещена. Отжим запрещен.
5. Химчистка с использованием углеводорода, хлорного этилена, монофтортрихлорметана (чистка на основе перхлорэтилена), кроме трихлорэтилена

Обязательное предоставление технической спецификации