**Техническая спецификация**

**Требуемые Характеристики оригинального аккумулятора :**

Совместимость оригинального аккумулятора с радиостанциями Motorola CP140, CP160, CP180.

|  |  |
| --- | --- |
| Химический тип | Ni-MH / никель-металл-гидрид |
| Напряжение питания | 7,2 В |
| Емкость | Не менее 1400 мАч |
| Вес | Не менее 210 г. |
| Размер | 60 x 120 x 22 мм |
| Количество рабочих циклов | Не менее 400 |
| Время работы (цикл 90/5/5) | Не менее 11 ч, при низкой мощностиНе менее 9 ч, при высокой мощности |
| Диапазон рабочих температур | -20 ÷ +60 °С |
| Подверженность возникновению эффекта памяти | низкая |
| Необходимость технического обслуживания | 1 раз в 4-6 месяцев |
| Энергетическая плотность | 8,84 мАч/cм |

Заказчик оставляет за собой право произвести диагностику, проверку поставляемого товара на предмет соответствия с заявленной технической спецификации.

Обязательное наличие у поставщика сертификата происхождения на товар.

Товар должен быть новый, не б/у, производства не ранее 2014 г.

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).