**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**на краску для нанесения линий разметки на автомобильных дорогах, стоянках, автозаправочных станциях по асфальтобетонным и цементобетонным покрытиям.**

**Характеристика:**

Обладает повышенной стойкостью к внешним механическим воздействиям, химически агрессивным средам, абразивному истиранию, атмосферо-, влагостойкостью, морозостойкостью, устойчиво к перепаду температур.

Обладает высокой сопротивляемостью к износу, прекрасной адгезией к окрашиваемой поверхности. Покрытие устойчиво в условиях промышленной атмосферы.

Наименование показателя Значение
Внешний вид покрытия После высыхания пленка должна образовывать однородное матовое покрытие
Цвет пленки эмали Белый, красный, желтый,
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 70
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С, с 30-160
Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0 ± 0,5) °С, мин, не более 20
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее 0,3
Адгезия покрытия, баллы, не более 1
Прочность пленки к истиранию, кг/мкм, не менее 1
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20,0 ± 2) °С, ч, не менее
- воды
- раствора хлористого натрия с массовой долей 3% 48
48

**Лот №1 Краска желтого цвета -8кг (2 банки по 4 кг).**

**Лот №2 Краска белого цвета -8кг (2 банки по 4 кг).**

**Лот №3 Краска красного цвета -7кг (2 банки по 3.5 кг).**

**Техническая спецификация на валик**

**Лот №4 Валик малярный – 10 шт**

Валик с металлической ручкой, запрессованной в пластик.

Длина ролика – 10 см.

Валик - меховой

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**

**2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).**