**Техническая спецификация**

**Лот№1 Труба профильная**

**Описание**

     Профильные стальная труба, предназначена для изготовления конструкций необходимых размеров и с необходимой жесткостью.

Метал – сталь толщиной 2 мм – 3 mm

Размеры профиля:

Ширина – 50мм

Высота – 50мм.

Длина одной трубы 5 - 6 метров

 **Общей длины 66 – 72 погонных метров**

Профиль квадратного или прямоугольного сечения

**Лот№2 Фанера влагостойкая**

**Фанера влагостойкая 21мм. В колличестве ---------------------------10м2**

**Лот№3 Брус деревянный**

Применение: деревянные конструкции и сооружения. Должен выдерживать нагрузку в течении долгого времени сечения выдерживает огромную нагрузку в течение долгого периода времени.

 Деревянный брус -это бревно, стесанное с четырех сторон вдоль таким образом, чтобы его профиль приобрел прямоугольную форму.

Размеры в сечении:

50х100

длина каждого бруса - 4,0 м; 4,5 м или 6,0 м.

**Общая длина - 70 погонных метров**

Качество - ГОСТ 8486-86 - без коры, без синевы, без плесени, без гнили.

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**