**Техническая спецификация**

**Лот№1 Набор метчиков и плашек-2 шт**

*Комплектация*

|  |
| --- |
| Метчики:2х0,4; 3х0,5; 4х0,7; 5х0,8; 6х0,75; 6х1,0; 7х0,75; 7х1,0; 8х0,75; 8х1,0; 8х1,25; 9х0,75; 9х1,0; 9х1,25; 10х0,75; 10х1,0; 10х1,25; 10х1,5; 11х0,75; 11х1,0; 11х1,25; 11х1,5; 12х0,75; 12х1,0; 12х1,25; 12х1,5; 12х1,75; 14х1,0; 14х1,25; 14х1,5; 14х2,0; 16х1,0; 16х1,5; 16х2,0; 18х1,5 Плашки: 2х0,4; 3х0,5; 4х0,7; 5х0,8; 6х0,75; 6х1,0; 7х0,75; 7х1,0; 8х0,75; 8х1,0; 8х1,25; 9х0,75; 9х1,0; 9х1,25; 10х0,75; 10х1,0; 10х1,25; 10х1,5; 11х0,75; 11х1,0; 11х1,25; 11х1,5; 12х0,75; 12х1,0; 12х1,25; 12х1,5; 12х1,75; 14х1,0; 14х1,25; 14х1,5; 14х2,0; 16х1,0; 16х1,5; 16х2,0; 18х1,5 Метчикодержатель 3 шт Плашкодержатель 2 шт Металлический бокс |

**Лот №2 Набор резиновых уплотнительных колец круглого сечения O-ring (в наборе 407 шт)- 2 шт**

*Технические характеристики*

– 72 NBR – минеральные масла, гидравлические жидкости на основе минеральных масел, статические давления до 100 атмосфер, температурный режим от -30° до +100° С;

**Лот №3 Наборы свёрл по металлу (метрические)-2 шт**

Набор из 25 свёрл по металлу DIN 338 Тип N D 1,0 мм - 13,0 мм x 0,5 мм

**Лот №4 Электроды**

Электроды J422 диаметр 2 мм – 10 кг (или 2 упаковки)

**Лот №5 Электроды**

Электроды J422 диаметр 3 мм – 15 кг (или 3 упаковки)

**Лот №6 Электроды сварочные по нержавейке НЖ13**

Диаметр 1,6 мм- 5 кг (или 1 упаковка)

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).