**Техническая спецификация**

**Лот 1**

Светильник -------------------------------------------------------------------- **1 шт.**

Светодиодные светильники серии «Колокол»  предназначены для внутреннего и  наружного освещения, производственных площадей.

Работают при стандартном напряжении в 85- 268 В.

Обладают коэффициентом мощности   > 0,95.

Индексом цветопередачи > 80 Ra.

Основой светильников является алюминиевый радиатор и долговечные светодиоды.

Срок службы  которых составляет 50 000 часов.

Степень защиты IP 65.

Работает в широком диапазоне температур (от -22 до + 50 С).

В колличестве 1шт.

**Лот 2**

Лампа --------------------------------------------------------------------------------**4 шт.**

Размер (д/ш/в, мм): 272х83 мм

Модель: Энергосберегающая лампа-спираль 105Вт с цоколем Е40

Рабочее напряжение (V): AC 220V

Потребляемая мощность (W): 105W (аналог 525Вт)

Цоколь: E40

Цветовая температура лампы (K): 4100K (естественный белый), 6400К (холодный белый)

Срок службы (ч): 8000

Производитель: Ecola

Рабочая температура (°C): от -25° до 40°

Тип: спираль

Диаметр (мм): 83 мм

Гарантия (мес): 12

Преимущества: Можно использовать на улице при минусовых температурах (до -25°C)

Дополнительно: Предназначены для бытового, уличного и промышленного освещения

**Лот 3**

Электрический кабель ТТР 4х5 в количестве ----------------------------------------------**50м.**

**Лот 4**

Электрический кабель ТТР 3х1,5 в количестве -------------------------------------------- **50м.**

**Лот 5**

Стрипы (пряжки стяжки) 20 см в количестве –----------------------------------------------**1 упаковка.**

**Лот 6**

Клипсы пластиковых труб в количестве ------------------------------------------------------**120 шт**.

Диапазон захвата 20-21шт, размер паза 6х10мм. Соответствует стандарту IEC 20.

**Лот 7**

Лента поливинилхлоридная в количестве -----------------------------------------------------1 шт.

ГОСТ 16214-86. Работоспособна при t° от -30°С до +50°С в условиях неагрессивных сред.

**Лот 8**

Шуруп саморез в количестве ----------------------------------------------------------------150 шт.

По дереву. Длинна- 51мм. Диаметр резьбы – 3,5мм. Шаг резьбы 2,7мм. Диаметр головки8,2мм. По дереву

**Лот 9**

Щит распределительный в количестве -------------------------------------------------------- **1 шт.**

пластиковый с прозрачной крышкой на 12 групп. Степень защиты IP 41. Размер 308х209х101 мм. С рейкой из оцинкованного листового метала. Жаростойки 650 С. Диапазон рабочих температур -20 до +85 С.

**Лот 10**

Распределительные электрические коробки в количестве --------------------------------**4 шт**

наружние, 8х8

**Лот 11**

Розетка в количестве ------------------------------------------------------------------------------**4 шт.**

тройная наружная с заземлением с крышкой IP44 (РСб23-3-ГБ)

**Лот 12**

Клемники в количестве --------------------------------------------------------------------------- **4 комплекта.**

Состоящий из цельной, на пять групп, самозащёлкивающиеся коробки 5 Амп.

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**

**2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя)**