Техническая спецификация

Фильтр питания не менее 5 м ( не менее 6 розеток)  
  
Основные характеристики

Тип устройства сетевой фильтр  
Номинальное входное напряжение 250 В (перемен. ток)  
Частота переменного тока 50 Гц  
Сила входного тока (макс.) 10 А  
Энергия скачка 90 Дж  
Дополнительные характеристики

Интерфейсы 5 x Schuko CEE 7/7 (выход электропитания (защита от скачков напряжения)) (верхняя панель)  
Кабели 1 x кабель (шнур) электропитания • не менее 5 м   
Корпус внешн. • белый • пластик

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).