Техническая спецификация

Фильтр питания не менее 5 м ( не менее 6 розеток)

Основные характеристики

Тип устройства сетевой фильтр
Номинальное входное напряжение 250 В (перемен. ток)
Частота переменного тока 50 Гц
Сила входного тока (макс.) 10 А
Энергия скачка 90 Дж
Дополнительные характеристики

Интерфейсы 5 x Schuko CEE 7/7 (выход электропитания (защита от скачков напряжения)) (верхняя панель)
Кабели 1 x кабель (шнур) электропитания • не менее 5 м
Корпус внешн. • белый • пластик

Ценовое предложение должно содержать следующее:

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).