**Техническая спецификация**

**Лот№1 Фанера влагостойкая**

**Фанера влагостойкая (в листах) толщина 20-21мм.**

**В колличестве не менее 10м2**

**Лот№2 Брус деревянный**

Применение: деревянные конструкции и сооружения. Должен выдерживать нагрузку в течении долгого времени сечения выдерживает огромную нагрузку в течение долгого периода времени.

Деревянный брус -это бревно, стесанное с четырех сторон вдоль таким образом, чтобы его профиль приобрел прямоугольную форму.

Размеры в сечении:

50х100

длина каждого бруса - 4,0 м; 4,5 м или 6,0 м.

**Общая длина - 70 погонных метров**

Качество - ГОСТ 8486-86 - без коры, без синевы, без плесени, без гнили.

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

**1) техническую спецификацию;**