Техническая спецификация, на закуп оборудования Dell MD 1200.

Для доукомплектации имеющегося серверного оборудования, используемых в виртуальной инфраструктуре компании.

|  |  |
| --- | --- |
| Название продукта | PowerVault MD 1200, Rackmount SAS, 12 Bay |
| Стандартная гарантия | Не менее 3 лет |
| Расширенная гарантия | Не менее 3 лет |
| Система управления | OpenManage Factory Install and DVD |
| Рельсы для крепления | ReadyRails II Static Rails for 4-post Racks |
| Кабеля данных | 2 внешних кабеля SAS, 2м. каждый |
| Кабеля питания | 2 кабеля питания |
| Контроллер для сервера | карта контроллера PERC H810, кэш не менее 1 Гб |
| Модуль управления | 2 PowerVault MD2XX Additional Enclosure Management Module |
| Передняя рамка | MD1200 Bezel |
| Блоки питания | 2 блока питания по 600 Ватт |
| Жесткие диски | 12 жестких диска SAS, со скоростью 6Gbps, 600 Гб каждый, количество оборотов шпинделя 15k, размер 3.5 дюйма |
| Совместимость | Совместимо с серверами DELL |

**Предоставление технической спецификации обязательно**